물질안전 보건자료(MSDS)

1. 화학제품과 회사에 관한정보

가. 제품명 : 처음본 다목적 세제2 (G M C 2)

나. 일반적 특성 : 비이온 계면 활성제 (윤활제)

다. 유해성 분류 : 저자극성 물질

라. 제품의 용도 : 세척및 다목적 세제

마. 개발자 정보 :

연구개발실 , 경기도 김포시 통진면 옹정리

연구개발실장 , 최덕화

바. 공급자/제조자 정보 : (주)세미광

사. 작성자 및 부서명 : 연구개발실  최덕화

아. 작성일자 :1994.12.1

자. 개정횟수 및 최종개정일자 : 1차개정,2002.8.10    2차개정,2003.9.28

3차개정,2005.3.28.4차개정,2008.10.08.5차개정,2011,05,11

2. 구성성분의 명칭 및 함유량

화 학 물 질 명	이 명	CAS-번호/식별번호	함 유 량
1. FATTY ACID (vegetal) (페티 에시드)	식물성 지방산	68990-37-4	15.09~16%
2. TRIETHANOL AMINE (트리 에탄올아민)	틀롤아민	102-71-6	3.99~4%
3. ALKANOL AMIDE (알카놀 아마이드)	코코낫 디에탄놀 아민	61791-31-9	9.85~10.0%
4. SODIUM HYDROXIDE) (소디움 하이드록 사이드)	가성소다	1310-73-2	5.98~6%
5. WATER (물)	증류수	7732-18-5	64~65.09%

3. 위험ㆍ유해성

가. 긴급한 위험, 유해성 정보

물 질 명 / NAPA 지수	보 건	화 재	반 응 성
1. FATTY ACID (페티 에시드)	1	0	0
2. TRIETHANOL AMINE (트리 에탄올아민)	2	1	1
3. ALKANOL AMIDE (알카놀 아마이드)	2	0	0
4. SODIUM BICARBONATE (소디움 비카보네이트)	2	1	1
5. WATER (물)	0	0	0

나. 눈에대한 영향 :

*. 단기적 영향 : 자극, 최루, 시력 불선명, 눈손상

*. 장기적 영향 : 단기적 영향과 같음. 자극. 빛에대한 민감도

다. 피부에대한 영향 :

*. 단기적 영향 : 자극, 흡수가 일어날 수 있음. 알레르기반응

*. 장기적 영향 : 단기적 영향과 같음

라. 흡입시 영향 :

*. 단기적 영향 : 구역, 두통

*. 장기적 영향 : 단기적 영향과 같음

마. 섭취시 영향 :

*. 단기적 영향 : 혈압변화. 구역. 구토. 설사. 위통. 흉통. 심장장애

*. 장기적 영향 : 구역. 구토. 설사. 위통. 흉통. 심장장애

바. 발암성 :

산업안전보건법 : 미규정

미국 산업안전보건청(OSHA) : 아니오

미국 국립 독성 계획단 : 아니오

국제 발암성연구소 : 아니오

4. 응급조치 요령

가. 눈에 들어갔을 때 : 즉시 흐르는 깨끗한 물에 15분이상 씻어내고, 즉시

전문의의 처치를 받을것.

나. 피부에 접촉 했을 때 : 오염된 의복과 신발을 제거 하는동안 적어도 15분이상

비누와물로 씻을것. 필요시 전문의의 치료를 받을 것. 오염된 의복과

신발은  재사용전에 물로 깨끗이 씻은후 완전히 건조시켜 착용 할것.

다. 흡입 했을 때 : 오염되지 않은 지역으로 이동시킬 것. 산소 공급을 요함.

라. 먹었을 때 : 다량의 우유를 섭취후 구토하게 하고, 전문의의 치료를 받을 것.

마. 의사의 주의사항 : 알려진 해독제는 없으며 적절한 의학적 조치를 취할 것.

5. 화재ㆍ폭발시 대처방법

가. 인화점 : 인화 가능성 없음

나. 자연 발화점 : 발화 가능성 없음

다. 폭발(연소) 하안값/상한값 : 0%

라. 소방법에 의한 분류 및 규제내용 : 분류 및 규제사항 없음

마. 소화제 : 해당사항 없음

바. 소화방법 및 장비 : 해당사항 없음

사. 연소시 발생 물질 : 연소 되거나 화재위험 없음

아. 사용해서는 안되는 소화제 : 발화 가능성 없음

6. 누출사고시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 : 충분한 환기,호흡용 보호구

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항 : 하수를통해 유출되기전 충분한 양의 물로

정화조를 통하여 배출 시킬것.

다. 정화또는 제거방법 : 여과사(모래)를 통하여 배출시키거나 다량의 물로 희석후

정화 배출 시킬것.

7. 취급 및 저장방법

가. 안전 취급요령 : 관계법에 따라 저장 취급한다.

나. 보관방법 : 통풍이 잘뒤는곳에 상온에서 보관 할것.

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 공학적 관리방법 : 저장용기는 완전히 환기 시키고. 일반적 환기장치를 할 것.

나. 호흡기 보호 : 사용 빈도가 높거나 노출이 심한 경우에는 호흡용 보호구가 필요함

호흡보호는 최소농도부터 최대농도 까지 분류됨. 방독 마스크 착용.

다. 눈보호 : 비산물 또는 유해한 약체로부터 보호되는 고급형 보안경을 착용 할 것.

작업장 가까운곳에 분수식 눈세척시설 및 비상 세척설비(샤워식)를 설치 할것.

라. 손보호 : 지속적/장기적 노출시 피부장애가 예상되므로 고무PVC 제질의 불투과성

보호장갑을 착용 할 것,

마. 신체보호 : 유출이나 엎지름 등의 유해가 있는 경우 불투과성 고무 / PVC 제질의

보호 앞치마를 착용후 작업 할 것.

바. 위생상 주의사항 : 오염된 작업복 이나 보호구는 즉시 벗고, 오염부위를 세척 할 것.

사. 노출기준 :

지방산, C3-24(FATTY ACIDS, C3-24):

직업적 노출기준이 제정되어 있지 않음.

환기: 국소배기장치 설치할 것. 물질이 폭발농도의 위험이 있는 경우에는 해당

환기장치는 방폭설비를 할 것. 해당 노출기준에 적합한지 확인할 것.

눈 보호: 비산물 또는 유해한 액체로 부터 보호되는 보안경을 착용할 것. 작업장

가까운 곳에 분수식 눈 세척시설 및 비상세척설비(샤워식)를 설치할 것.

보호의: 적절한 내화학성 보호의를 착용할 것.

안전장갑: 적당한 내화학성 장갑을 착용할 것.

호흡 보호구: 사용빈도가 높거나 노출이 심한 경우에는 호흡용 보호구가 필요함.

호흡 보호는 최소농도부터 최대농도까지로 분류됨. 사용 전에 경고 특성을 고려할

것.

직결식 소형 방독마스크(유기기스용 정화통 및 여과재).

직결식 소형 방독마스크(유기기스용 정화통 및 고효율 미립자).

공기 여과식 호흡보호구(전면형, 유기가스용 정화통 및 분진, 미스트, 흄용

여과재).

전동팬 부착 호흡보호구(전면형 및 고효율 미립자 여과재).

미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 급박한 위험이 있는 경우 -

송기마스크(복합식 에어라인 마스크).

공기호흡기(전면형).

※ 제품에대한 노출 기준자료가 없으며, 구성 성분별 자료기재 ( 참 고 )

9. 물리ㆍ화학적 특성

가. 물질상태:액상(물 같은)

나. 외관; 옅은 갈색

다. 냄새; 없음

라. PH(수고 농도 이온 치수):10 ±  0.05(20 ℃)

마. 비중:1.023

10. 안전성 및 반응성

다른 성분 형성 물: 약 알칼리성에 가까움

11. 독성 및 독극물 정보

관련 없슴

12. 환경에 미치는 영향

가.무 독성, 공기 중 독성 없음.

나.수질 오염; 없슴

다.해양 오엄; 없슴

라.오염 취급 및 환경 문제에 영향을 크게 주지 않음

마.잔류 성 및 분해 성; 휘발성

13. 폐기시 주의사항

가.폐기물관리법상 규제현황: 자료 없슴

나.페기방법:적용 규정에 따라 폐기할 것.

14. 운송에 필요한 정보

문제 없슴.

15. 법적 규제현황

산업안전보건법에 의한 규제: 자료 없슴.

16. 기타 참고 사항

자료 참조; 한국 산업 안전공단,MSDS

*본 문건은 (주)세미광의 공식문서 이며, 기술 데이터에 의해서 만들어졌으며 회사 내부 자료에 의한 문건임을 알리는 바입니다.